**Elektronisches Nachlaufrelais** in steckbarer Ausführung, mit einstellbarer Ein- und Ausschaltverzögerung, geeignet zum Einbau in Ventilatorserie FRESH ECO, verschleissfreie Elektronikbauteile gegen Feuchtigkeitseinfluss schutzlackiert.

Technische Daten

Spannung: 230 V~, 50 Hz

Belastung: max. 0,8 A (160 W) induktiv

max. Umgebungstemp.: +60°C

Einschaltverzögerung: stufenlos von 0-3 min.

Ausschaltverzögerung: stufenlos von 1-20 min.

Fabrikat: **ANSON - WERNIG**

Type: **NRS/E**

Einheit: Stk.